РЕГЛАМЕНТ ОБСЛУЖИВАНИЯ DTF-ПРИНТЕРА ПРИ ПРОСТОЕ
Для принтеров с белыми пигментными чернилами и системой циркуляции белого
	Главное правило: белые чернила нельзя оставлять без циркуляции и контроля. Не делайте сильную прокачку через головку «по расписанию» — сначала nozzle check, затем очистка только при необходимости.



	Период
	Что делать

	Каждый рабочий день
	• Проверить уровень и состояние белых чернил
• Убедиться, что циркуляция белого работает
• Выполнить nozzle check перед печатью
• Проверить капу и вайпер, убрать подсохшие чернила

	Простой 1–2 дня
	• 1 раз в сутки перемешать/прокрутить белые чернила
• Запустить циркуляцию белого на 5–10 минут
• Сделать nozzle check
• Если тест хороший — лишнюю прочистку не делать

	Простой 3–7 дней
	• Не оставлять принтер полностью без контроля
• Каждые 1–2 дня: циркуляция белого + nozzle check
• Желательно напечатать небольшой тест CMYK + White
• Проверить герметичность парковки головы на капе

	Простой более 7 дней
	• Действовать по регламенту производителя
• Для части моделей требуется консервация/промывка белого тракта
• Перед остановкой — чистая капа, чистый вайпер, исправная парковка
• При отсутствии заводского регламента — согласовать процедуру с сервисом ВТП



Чего НЕ делать
• Не оставлять белые чернила неподвижными на несколько суток.
• Не делать многократные сильные прочистки, если nozzle check нормальный.
• Не оставлять голову вне капы и с загрязнённым вайпером.
• Не отключать автоматическую циркуляцию/увлажнение, если это предусмотрено конструкцией принтера.
	
Важно: точный интервал циркуляции и режим длительной консервации зависят от модели принтера, платы управления, типа головы (i1600/i3200/XP600) и чернил. При сомнениях — не экспериментировать, а согласовать режим с сервисом.
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